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	Toote nimetus:
	     KAALIUMNITRAAT

	1. Identifitseerimine:

Kemikaali nimetus
Kemikaali liik
Sünonüümid
Firma identifikatsioon
Aadress ja tel.nr.

Hädaabi tel.nr.

	

Kaaliumnitraat
Anorgaaniline sool
Salpeeter, lämmastikhappe kaaliumsool
Holding Invest OÜ
Tartumaa Tähtvere vald,
Tel,56294071
0-112

	2. Koostis:
Keemiline nimetus
Molekulmass
Keemiline valem
CAS №
EEC nr.
Ohutunnus
R-fraasid

	
Kaaliumnitraat 100 %
101,1
KNO3
7757 – 79 –1
231 – 818 – 8
O
R 8

	3. Ohtlikkus:
Tule ja plahvatusoht:







Ohud tervisele:

Sissehingamisel:


Allaneelamisel:
Nahale ja silma sattumisel:

Kroonilised môjud:






	
Aine ei pôle, kuid on tugev oksüdeerija. Kokkupuude  süttivate ja redutseerivate materjalidega vôib pôhjustada pôlengut. Pôlemisel termilise lagunemise käigus tekivad väga mürgised gaasid.
Nitraadid vôivad olla tundlikud mehaanilise löögi suhtes,
mis väljendub kuumenemises vôi leegi tekkes ja ka
spontaanses keemilises reaktsioonis.
Suletud konteinerid vôivad kuumenemisel puruneda.
Ärritava toimega.Vôib pôhjustada  neerude kahjustust, môjub kahjustavalt vere koostisele.
Vôib pôhjustada hingamisteede ärritust, sümtomideks 
k
öha, hingamistakistused, valus kurk.

Pôhjustab seedetrakti ärritust, iiveldust, oksendamist
Pôhjustab naha ja silmade ärritust, punetust,  valu.

Môningatel asjaoludel  vôib individuaalselt môjutada vere koostist, mille puhul nitraadid organismis muutuvad bakteroiloogiliselt nitrititeks ja vôivad pôhjustada mitmeid tervise môjusid nagu iiveldus, oksendamine, südame- löökide kiirenemine, katkendlik hingamine, krambid.
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Krooniliste môjudena vôib esineda ka aneemia ja neerukahjustused.

	4. Esmaabi andmise viisid:
Sissehingamisel:

Allaneelamisel:


Kokkupuutel nahaga:



Kokkupuutel silmadega:


Informatsioon arstidele:

	                                                  
Toimetada kannatanu värske ôhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, kunstlik hingamine. Arstiabi.
Mitte kutsuda esile  oksendamist. Teadvusetule isikule  suu kaudu mitte midagi anda. Arstiabi.
                                                 
Viivitamatult pesta nahka  rohke veega vähemalt 15 min. jooksul eemaldades saastunud riided ja jalanôud. Arstiabi.
Pesta riideid ja puhastada jalanôud enne uuesti kasutamist.
Loputada silmi rohke veega vähemalt 15 min. tôstes üles alumist ja ülemist silmalaugu. Vajadusel pöörduda arsti poole. Arstiabi.
Ravi sümptomaatiline.

	5. Tegutsemine tulekahju korral:
Sobivad kustutusvahendid:



Spetsiifilised ohud:



Spetsiifiline kaitse tuletõrjujatele:

	

Kustutamisel kasutada kuivi kemikaale, CO2, pihustatud 
vett. Juhul, kui kustutamiseks kasutatakse vett, tuleb seda rakendada  vôimalikult kaugelt. Pihustatud veega jahutada ka konteinereid vältimaks plahvatuse ohtu.
Pôlemisel termilise lagunemise käigus tekivad mürgised 
gaasid. KNO3 kui oksüdeeriv aine suurendab kôrval paikneva süttiva materjali pôlemisohtu.

Kanda täielikku kaitseriietust, kasutada  hingamisaparaati
intensiivses pôlengu vôi plahvatusohu tingimustes.

	6. Õnnetuse vältimise abinõud:
Isikukaitse:


Keskkonnakaitse:



Koristuse meetodid


	

Eemaldada kôik süttimisallikad. Kindlustada töökoht hea ventilatsiooniga. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid.
Isikukaitsevahendid vt. pt.8
Vältida aine sattumist pinnasesse, veekogudesse ja kanalisatsiooni. Kôrvaldada lekked, et vältida tolmu dispergeerumist ôhku. Kasutada paakumisvastaseid 
Tööriistu ja seadmeid.
Aine koguda tolmu tekitamata sobivatesse suletavatesse anumatesse ja likvideerida.

	7. Käsitlemine ja hoiustamine:
Käsitlemine:

Hoiustamine:



	
Tööruumid kindlustada hea ventilatsiooniga. Vältida tolmu teket. 
Hoiustada kuivas jahedas hästi ventileeritavas ruumis korralikult suletud pakendites. Kaitsta mehaaniliste löökide ja niiskuse eest. Ioleerida soojus- vôi süttimis-
allikatest. Vältida hoiustamist puitpôrandal.Hoiustada 
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eraldi kokkusobimatutest, pôlevatest, orgaanilistest ja /vôi teistest oksüdeeruvatest ainetset, eemal taandajatest.

	8. Mõju inimesele, isikukaitse-vahendid:
Tehnilised meetmed:


Lühiajalise mõju piirnorm:
Isikukaitsevahendid:
Hingamisteede kaitse: 

Naha ja käte  kaitse:
Silmade kaitse:
	                                                    

Vajalik tööruumide koht- ja üld väljatômbe ventilatsioon. Adekvaatne ventilatsioon peab kindlustama madala kontsentratsiooni ôhus.
TWA 2 ppm  (5 mg / m3)  

Kasutada sobivat tolmumaski

Sobiv kaitseriietus ja kaitsekindad
Sobivad keemiakindlad kaitseprillid vôi täismask.

	9 . Füüsikalised ja keemilised omadused:
Olek
Värv
Lõhn
PH
Keemispunkt
Sulamispunkt
Lagunemistemperatuur
Süttimispunkt
Plahvatusohtlikus
Plahvatuspiirid
Aururõhk
Aurutihedus
Aurustumis kiirus
Suhteline tihedus
Lahustuvus
Viskoossus
	


Tahke kristalliline 
Valge
Lôhnatu
7
400 ° C
333 ° C




tühine
3   (ôhk=1)

2.1
36 g / 100 ml vees

	10. Püsivus ja reaktsiooni võime:
Püsivus:

Välditavad tingimused:
Välditavad materjalid:

Kahjulikud lagunemisproduktid:



	

Aine on püsiv nôuetekohastel t
öö- ja hoiustamistingimus-
tel.
Kuumutamine,leek, süttimisallikad, kokkusobimatud.
Raskemetallid, fofsfiidid, orgaanilised ühendid, tugevad
happed jt.
Aine kuumenedes vôivad moodustuvad kahjulikud laguproduktid nagu lämmastikoksiidid ja toksiline  suits ja gaas, hapnik.


	11.  Terviserisk:
Akuutne mürgisus:


Ärritav vôi sööbiv toime:
Kohalikud mõjud
Tundlikkus
Muu teave

	
Suu kaudu: LD 50= 1901 mg / kg  ( k
üülik)
Suu kaudu: LD 50=3750 mg / kg  (rott )
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Ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks,mutageenseks ega reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks.

	12. Keskkonnarisk:
Püsivus keskonnas:
Bioakumulatsioon:
Liikumine keskkonnas:
Mürgisus  veeorganismidele:
Muu teave:

	




Andmed môjust loodusele puuduvad.

	13. Jäätmekäitluse viis:
Toodangu jäätmed:
Pakendi jäätmed:

	
Jäätmed kahjustada vastavalt kehtestatud seadusandlusele.

	14. Veonõuded:
Nimetus
UN  nr.
ADR / RID ohu klass
Pakendi kategooria:
IMO  ohu klass
Pakendi kategooria

	

Kaaliumnitraat
1486
5.1
III
5.1
III


	15. Reguleerivad õigusaktid:
Märgistus:
Ohtlikkuse kategooria
Ohu  sümbol:
Riskilause:
Ohutuslaused:





	


Oksüdeeriv
O
R 8     Kokkupuutel süttiva ainega vôib pôhjustada  
         tulekahju
S 7     Hoida pakend tihedalt suletuna
S 17   Hoida eemal süttivatest ainetest
S 26   Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja
          pöörduda arsti poole
S 36   Kanda sobivat kaitseriietust


	16.Muuteave:
Lisainformatsioon:
Käesoleva ohutuskaardi koostamisel kasutatud:


	
Holding Invest OÜ  Tartumaa 56294071







