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	1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE



	1.1 Toote identifitseerimine


	Kauba nimetus:
	TÜVEVALGENDI


	1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata


	Segu kasutusala:
	Mineraalainete segu, ette nähtud viljapuude ja viljapõõsaste profülaktiliseks hooldamiseks

	1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta


	Tootja:
	UAB „Pro colore“

	Aadress:
	Virbalio Miesto Laukų k., Vilkaviškio r.sav.

	Telefon, faks:
	8 652 25866

	E-post:
	info@procolor.lt


	1.4- Hädaabi telefon
	

	Hädaabinumber:
	Leedu mürgistusteabekeskus, ööpäevaringselt: telefon +370 5 236 20 52, mobiiltelefon +370 687 533378



	2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE



	2.1. Aine või segu klassifitseerimine


	2.1.1. Klassifitseerimine vastavalt EÜ määrusele Nr. 1272/2008 (CLP).    

Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuna kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008.


	2.2. Märgistuselemendid (teave pakendi etiketil)


	2.2.1. Märgistamine määruse Nr 1272/2008 (CLP) alusel.


	Ohupiktogrammid:

	Puuduvad

	Tunnussõna:
	Puuduvad


	Ohulaused:
	Puuduvad


	Hoiatuslaused – ennetamine:
	P261 Mitte hingata sisse udu/auru/aerosooli.
P262 Vältida aine sattumist silma, nahale ja riietele.
P285 Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit
P301/P310 Allaneelamise korral helistada mürgistusteabekeskusse või pöörduda arsti poole


	Hoiatuslaused – ladustamine:

	P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas

	Täiendav informatsioon ohtude kohta
	Puudub


	Erijuhised:
	EUH208 - Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Sisaldab: 3(2H)isotiasoloon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3- oonist, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,2-dibromo-3-nitrilopropaanamiid.






	






	Ohulausetega tähistatud kahjulike ainete kogus segu koostises ei ületa minimaalseid lubatud piirnorme. Aurud võivad ärritada silmi, suu- ja nina limaskesti, kokkupuutel võib ärritada nahka. Allaneelamise korral ärritab seedetrakti, võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust. Mitte külmutada. 



	3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA



3.2. Segu
Veeslahustuv segu stüreen-akrüülpolümeeride vesidispersioonist, täiteainetest, pigmentidest ja tehnoloogilistest lisanditest.

Ohtlikud komponendid:

	CAS Nr.
	Nimetus


	Kontsentratsioon
(massi %)
	Klassifikatsioon
Määruse nr 1272/2008

	
	
	
	Ohuklass ja kategooria

	Ohulause

	CAS 55965-84-9
	reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3- oonist


	< 0,0015
	Eye Dam. 1
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
	H318
H301
H331
H311
H314
H317
H400
H410


	CAS 2634-33-5
	1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

	< 0,05
	Acute Tox. 4 
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1 

	H301
H315
H318
H317
H400

	CAS 10222-01-2

	2,2-dibromo-3-nitrilopropaanamiid


	<0,0023
	Acute Tox. 4 
Acute Tox. 2 
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 2 
	H302
H330
H315
H317
H318
H400
H411


Ohusümbolite, klasside, riski- ja ohulausete ning muude märkide tekstid on esitatud 16. jaos

Tootja kinnitab, et teiste selles tabelis nimetamata komponentide kogus, mis on tähistatud riski- ja ohulausetega, ei ületa minimaalseid lubatud piirmäärasid.

	4. ESMAABIMEETMED



	4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus


	Üldinformatsioon:
Võimalik mõju sissehingamisel, allaneelamisel, nahale ja silma sattumise korral. Pidada kinni etiketil esitatud ohutu kasutamise juhistest. Kõikidel juhtudel, kui kerkivad kahtlused või avalduvad tervisekahjustuse tunnused, pöörduda viivitamatult arsti poole. Näidata arstile pakendit või selle etiketti. 



	
Silma sattumise korral:
Koheselt pesta silmi puhta voolava veega, tõsta silmalaud ja jätkata silmade loputamist vähemalt 15 minutit. Võtta välja kontaktläätsed , kui neid kasutatakse. Konsulteerida arstiga.


	Nahaga kokkupuutel:
Pesta rohke vee- ja seebiga. Loputada puhta veega. Mitte kasutada lahusteid. Pikemaajalise nahaärrituse korral pöörduda arsti poole.


	Sissehingamisel:
Aurude või aerosooli sissehingamise ja seetõttu halva enesetunde korral viige kannatanu värske õhu kätte ja katke soojalt. Hingamisraskuste korral kutsuda arst.


	Allaneelamisel:
Juhusliku allaneelamise korral loputada suud veega, juua mitte rohkem kui 1 klaas vett, kuna suurem kogus vett võib esile kutsuda oksendamise. Mitte kutsuda esile oksendamist! Tervisekahjustuste tunnuste korral pöörduda arsti poole.



	4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptoomid ning mõju 


	Segu ei klassifitseerita kahjulikuks, kuid harvadel juhtudel võib avaldada mõju: akuutne – ärritada silmi, hingamisteid ja nahka; krooniline – väga tundlikel inimestel võib pikaajaline ja korduv kokkupuude ning ohutuseeskirjade eiramine põhjustada dermatiiti.


	 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 

Spetsiaalne ravi puudub. Kohaldata sümptomaatilist ravi.



	5. TULEKUSTUTUSMEETMED



	5.1. Tulekustutusvahendid


	Sobivad tulekustutusvahendid:
Toode ei ole tuleohtlik. Tulekahju korral võib olenevalt iseloomust kasutada kustutuspulbrit, alkoholikindlat vahtu, CO2 või veeudu.


	Mittesobivad tulekustutusvahendid:
Puuduvad


	5.2. Segu põlemisel tekkivad eriohud

Mitte hingata sisse auru. Tulekahju ajal kuivanud toote kile võib süttida. Põlemisel võivad kõrgel temperatuuril tekkida kahjulikud laguproduktid (CO, CO2, NOx) ja suits. 


	5.3. Nõuanded tuletõrjujatele


	Tulekahju korral jahutada pakendeid veega, võimalusel eemalda mahutid ohutsoonist. Vältida tulekustutusvedelike sattumist kanalisatsiooni ja veekogudesse. Nagu mistahes tulejakahju puhul kasutada hingamisteede kaitsevahendeid, mitte hingata suitsu sisse.



	6. MEETMED JUHUSLIKU SATTMISE KORRAL KESKKONDA



	6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras


	Vältida sattumist nahale, silma ja riietele. Aurud võivad ärritada silmi, kurku, nina limaskesta ja ülemisi hingamisteid. Lekke korral tagada piisav ventilatsioon. Avarii tagajärgede likvideerimisel kasutada sobivat kaitseriietust, silmade, näo ja hingamisteede kaitsevahendeid.




	6.2. Keskkonnakaitse meetmed


	Vältida toote sattumist pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni. Saasteainete keskkonda sattumisel teavitada regiooni keskkonnakaitsetöötajaid.



	6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja vahendid

Koguge leke kokku absorbeeriva ainega (liiv, kruus, vermikuliit) ja kühveldage kõrvaldamiseks spetsiaalsetesse kogumismahutitesse.  Kõrvaldage vastavalt ohtlike ainete kõrvaldamise eeskirjadele. 


	6.4. Viited muudele jagudele

Teave isikukaitsevahendite kohta on esitatud 8. jaos. Jäätmete kõrvaldamise nõuded on esitatud 13. jaos.



	7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE



	7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud


	
Segu on mittesüttiv ja mitteplahvatav.  Käidelda hästi ventileeritavas ruumis. Kasutusjuhendi järgimise korral ei ole erilised kaitsemeetmed vajalikud.  Vältida sattumist nahale ja silma. Mitte hingata sisse aure, aerosooli, mitte neelata alla. Kanda sobivat kaitseriietust ja kaitsekindaid, kasutada silmade, (näo) kaitsevahendeid. Mahavalgumise korral on põrand libe. Järgida üldisi hügieeninõudeid, töö ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pesta käsi peale tööd ja enne puhkepause. Järgida rangelt kasutusjuhendi ja ohutuskaardi nõudeid. Kuiva kihi lihvimisel kanda respiraatorit, mitte hingata sisse lihvimistolmu.


	7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused


	Hoida tihedalt suletud originaalpakendis. Kaitsta laste eest. Järgida etiketil esitatud nõudeid. Pakendite avamise ja mittetäieliku kasutamise järel sulgeda need uuesti tihedalt ja hoida mahavalgumise vältimiseks püstises asendis. Ladustada kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas ruumis, eemal soojusallikatest. Mitte hoida otseste päikesekiirte all. Kaitsta pakendit mehhaanilise vigastamise eest. Mitte külmutada, vältida kõrgeid temperatuure. Ladustamistemperatuur +5 °C kuni +30 °C. 


	7.3 Erikasutus


	Kasutada vastavalt pakendil või tehnilisel andmelehel esitatud juhendile.



	8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE



	8.1. Kontrollparameetrid


	Kontrollitavad komponendid / piirväärtused töökeskkonna õhus
Ei kohaldata



	8.2. Kokkupuute ohjamine


	8.2.1 Tehnilised vahendid: 
Järgida üldisi kemikaalide käitlemise kohta kehtestatud ohutusnõudeid.  Tagada piisav ventilatsioon, vältida kokkupuudet naha ja silmadega.  


	8.2.2. Isikukaitsevahendid: 

Hingamisteede kaitsmine: 
Hea ventilatsiooni puudumisel kasutada sobivat isiklikku hingamisteede kaitsevahendit, kuni keskkond on puhastatud. Kuiva kihi lihvimisel kanda respiraatorit, mitte hingata sisse lihvimistolmu. 


	Käte kaitsmine:
Nahale sattumisel pesta seebi ja veega. Määrida nahka kaitsekreemiga. Mitte kasutada kreemi kui nahk on vigastatud. Pikaajalise või korduva kokkupuute korral kasutada töökindaid.




	Silmade kaitsmine; 
Kasutada tihedasti liibuvaid, uduvabu kaitseprille.


	Keha kaitsmine:
Kanda kerget, veekindlat tööriietust. Nahale sattumisel pesta seebi ja veega.

	
Keskkonnakaitse:
Järgida kohalikke keskkonnakaitse nõudeid.




	9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED



	9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta


	Välimus:
	

	Agregaatolek:

	Viskoosne vedelik

	
Värv:
	
Valge


	Lõhn:
	Nõrk lõhn 


	Vesinikioonide kontsentratsiooni väärtus, pH:
	8,2-8,5



	Keemistemperatuur oC või keemistemperatuuri vahemik:
	Ei kohaldata 



	Süttivus:

	Toode ei ole põlev

	Isesüttimistemperatuur, oC:

	Ei kohaldata 

	Leekpunkt, ºC

	Ei kohaldata

	Plahvatuspiir:

	Ei kohaldata


	Külmumis-/sulamistemperatuur, oC:

	Külmub temperatuuril alla 0oC 

	Kasutustemperatuur:
	 +50C kuni +300C


	Aururõhk, kPa:

	Ei kohaldata


	Erimass, tihedus,  (20oC), g/cm3: 

	1,35

	Lahustuvus vees:

	Mittelahustuv, lahustatav veega

	Jaotustegur:
(n-oktanool/vesi):

	Andmed puuduvad

	Aurustumiskiirus:

	Aeglasem kui eeter

	9.2. Muu teave
Muu teadaolev teave puudub



	10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME



	10.1. Reaktsioonivõime

	Kasutusjuhendi järgimise korral ohtlikke reaktsioone ei ole oodata.




	10.2. Keemiline stabiilsus

	Soovitatud ladustamise tingimustes keemiliselt stabiilne.



	10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

	Ohtlikke reaktsioone ei teata


	10.4. Tingimused mida tuleb vältida

	Hoida jahedas ruumis, vältida kõrgeid temperatuure, otseseid päikesekiiri. Mitte lasta külmuda.


	10.5. Kokkusobimatud materjalid

	Mitte hoida koos tugevate hapete, leeliste ja oksüdeerivate ainetega. 


	10.6. Ohtlikud lagusaadused

	Normaaltingimustel ei lagune. Tulekahju ajal kuivanud toote kile võib süttida. Põlemisel võib eralduda kahjulikke süsinikoksiide (CO, CO2, NOx) sisaldav paks suits.



	11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA




	11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ärritus: tundlikel inimestel võib pikaajalisel kokkupuutel nahaga tekitada naha ja silmade ärritust.

Hingamisteede või naha ülitundlikkus: sisaldab: reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3- ooni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja 2,2-dibromo-3-nitrilopropaanamiid - võib põhjustada allergilist reaktsiooni. 

Kantserogeensus: pole kantserogeenne.

Mutageensus: pole mutageenne

Reproduktiivtoksilisus: puudub.

Narkootiline mõju: puudub.

Sissehingamisel: sobiva varustuse ja soovitatud tingimustel kasutamise korral ei põhjusta see segu mingeid tervisehäireid. Tundlikel inimestel võib värviaurude pikaajaline sissehingamine põhjustada silmade või hingamisteede ärritust.

Allaneelamisel: sõltuvalt kogusest võib ärritada seedetrakti limaskesti. Toote näidatud suurem kogus võib põhjustada halba enesetunnet ja gastroenteroloogilisi häireid, mida väljendavad oksendamine ja kõhuvalu. 

Silma sattumise korral: vedeliku pritsmed võivad põhjustada silmade ärritust. 

Naha kaudu: korduv või pikaajaline toime võib ärritada nahka, nahk võib kuivada, kestendada. 


	

	

	



	12. ÖKOLOOGILINE TEAVE



	12.1 Toksilisus
Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks keskkonnale. Keskkonnakaitse nõudeid järgides vältida toote sattumist keskkonda, pinnasesse, vette ja kanalisatsiooni. Rohkem teavet 2. ja 3. jaos.



	12.2 Püsivus 
Ei ole saadaval.


	12.3 Bioakumulatsioon
Ei ole saadaval. 


	12.4 Liikuvus pinnases
Ei ole saadaval.


	12.5 PBT ja vPvB hindamise tulemused
Toode ei vasta PBT või vPvB kriteeriumitele


	12.6 Muud kahjulikud mõjud
Ei ole saadaval.



	13. JÄÄTMEKÄITLUS



	13.1. Jäätmekäitlusmeetodid
Mitte lasta toodet kanalisatsiooni, pinnasesse või veekokku. Mitte kõrvaldada koos olmejäätmetega. Segu jäägid kõrvaldada vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. 

Kui toode on tahkunud või segatud muude jääkidega, ei kohaldata seda koodi 
Pakendi jäätmekood on 15 01 02
Täiendava teabe asjus pöörduda kohaliku keskkonnakaitseasutuse poole.



	14. VEONÕUDED


Veoeeskirjade kohaselt ei ole segu klassifitseeritud ohtlikuks aineks. Transporditakse suletud pakendites, vertikaalasendis. Vedajaid peab teavitama ohutusnõuetest kui toode valgub maha avarii korral.

	ADR/RID, IMDG, IATA – klassifikatsioon ja kood puudub


	14.1. ÜRO number

	Seda toodet ei klassifitseerita ohtlikuks aineks

	14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

	Seda toodet ei klassifitseerita ohtlikuks aineks

	14.3. Veose ohuklass:

	Seda toodet ei klassifitseerita ohtlikuks aineks 


	14.4. Pakendirühm:
	Seda toodet ei klassifitseerita ohtlikuks aineks


	14.5. Keskkonnaohud:   
	Seda toodet ei klassifitseerita ohtlikuks aineks



	14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele: 
Segu ei ole ohtlik. Erimeetmed puuduvad. Kaitsta pakendit mehhaanilise vigastamise eest. Hoida eemal soojusallikatest, kaitsta otseste päikesekiirte eest. Enne kasutamist tutvuda ohutuskaardiga. 


	14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga:
Ei kohaldata




	15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID



	15.1 Konkreetse aine/ segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid


	- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU (EÜ) MÄÄRUS NR 1272/2008 keemiliste ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine, osaliselt asendab ja muudab kehtetuks Määruse 67/548/EMÜ ning 1999/45/EÜ ja asendab osaliselt määruse (EÜ) nr 1907/2006;
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU (EÜ) MÄÄRUS NR 1907/2006, keemiliste ainete registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise asjus (REACH), osaliselt asendab määruse 1999 45/EÜ ning tunnistab kehtetuks Nõukogude määruse (EMÜ) Nr 793/93, Komisjoni määruse (EÜ) Nr 1488/94, Nõukogude Määruse 76/769/EMÜ ja  Komisjoni määruse 91/155/EMÜ, 93/105/EÜ ning 2000/21 EÜ;
- EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) NR 453/2010 (2010.05.20) , asendab osaliselt Euroopa Parlamendi ja Nõukogude Määruse (EÜ) Nr.  1907/2006 (2006.12.18) keemiliste ainete registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise asjus (REACH).
- EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) Nr 2015/830, mis osaliselt asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 1907/2006 kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta (REACH);
[bookmark: _GoBack]- Euroopa ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo leping (ADR) (Restruktureeritud ADR 2001 a leping) 01.01.2003, tehniliste lisade A ja B muudatused (2005. a redaktsioon);



	15.1 Konkreetse aine/ segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid


	- Leedu Vabariigi keskkonnaministri ja Leedu Vabariigi terviseministri käskkiri "Ohtlike keemiliste ainete ja valmististe klassifitseerimise ja märgistamise korra kohta", 2000.12.19  nr 532/742; redaktsioon 2002.06.27 käskkiri nr 345/313; muudatused 2003 08 04 ´käskkiri nr 411/V-460 ja 2005 09 19 käskkiri nr D1-453/V-714 ja hilisemad;
- Leedu hügieeninorm HN 23:2011 "Keemiliste ainete piirnormid töökeskkonnas. Mõõtmise ja toime hindamise üldnõuded“:
- Leedu Vabariigi sotsiaal- ja tööministri käskkiri „Töötajate varustamise isikukaitsevahenditega asjus“, Nr. A-1-331, 2007.11.26;
- Leedu Vabariigi keskkonnaministri käskkiri "Jäätmekäitluseeskirjade muudatuste kinnitamise asjus", nr D1-368, 2011.05.03.





	15.2 Kemikaaliohutuse hindamine


	Segu kemikaaliohutuse hinnangut ei esitata 



	16.  MUU TEAVE



3. jaos nimetatud ohusümbolite, riskilausete, ohuklasside ja muude sümbolite terviktekst:

	Ohuklassi ja kategooria kood
CLP määruse Nr 1272/2008) alusel

	Eye Dam. 1 raske silmakahjustus, 1 ohukategooria
Acute Tox. 3 (Oral) Äge (suukaudne) mürgisus, 3. kategooria
Acute Tox 4 (Oral) Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria
AcuteTox 2 (Inhalation) Äge mürgisus (sissehingamisel), 2. kategooria
AcuteTox. 3 (Inhalation) Äge mürgisus (sissehingamisel), 3. kategooria
AcuteTox. 3 (Dermal) Äge (nahakaudne) mürgisus, 3. kategooria 
Skin Corr. 1B Nahasöövitus/ärritus, 1B kategooria
Skin Sens. 1 naha sensibiliseerimine, 1. kategooria
Skin Irrit. 2 Nahasöövitus/ärritus, 2. kategooria
AquaticAcute 1 , Ohtlik vesikeskkonnale,  äge mürgisus 1. kategooria
Aquatic Chronic 1 Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline mürgisus, 1 kategooria
Aquatic Chronic 2 Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline mürgisus -2. kategooria


	Ohulaused
CLP määruse Nr 1272/2008) alusel

	H301 Allaneelamisel mürgine
H302 Allaneelamisel kahjulik 
H311 Nahale sattumisel mürgine
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H315 Põhjustab nahaärritust
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H330 Sissehingamisel surmav
H400 Väga mürgine veeorganismidele
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H311 Sissehingamisel mürgine.






OHUTUSKAART ON KOOSTATUD KOOSKÕLAS EURPOOPA PARLAMENDI JA NÕUKODU (EL) MÄÄRUSEGA NR 1272/2008 (2008.12.16), EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) Nr.2015/830 JA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGUDE MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 1907/2006 (2006.12.18) KEEMILISTE AINETE REGISTREERIMISE, HINDAMISE, AUTORISEERIMISE JA PIIRAMISE ASJUS (REACH). Uuendatud kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/830 nõuetega.  
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